附件：报价单（格式）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 价 单 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 温州机场集团有限公司： | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **性能参数** | **品牌** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |  |  |  |  |
| 1 | 网络半球摄像机 | DS-2CD2355F-IS | 500万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 快门 1/3秒至1/100,000秒； 镜头 4mm, 水平视场角:70°(2.8mm,6mm,8mm可选)； 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°； 数字宽动态； 帧率 50Hz: 2560×1920@12.5fps，25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)； 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 存储功能 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 工作温度和湿度 -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应 DC12V±25%/ PoE(802.3af)； 功耗 DC12V:5.5W MAX;POE:7W MAX； 红外照射距离 EXIR：20-30米； 内置麦克风； 1对音频输入(Line in)/输出外部接口、1对报警输入/输出接口 | 海康威视 | 只 | 5 |  |  | 支持声音、镜头支持2.8MM、500万像素 |  |  |  |  |
| 2 | 室外网络球型摄像机 | DS-2DE7530IW-A | 1/1.8＂ progressive scan CMOS; 【E系列500万7寸红外】 2592×1944@30fps； 0.005Lux/F1.5(彩色),0.002Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR； 150米红外照射距离； 焦距：5.9-118mm, 20倍光学； 支持音频、报警； 支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、3D数字降噪；支持萤石云；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测； 水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-15°~90°； H.265/H.264/MJPEG； 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； AC24V，40W max（其中红外灯19W max）； 支持IP66； 工作温度：-30℃-65℃。 | 海康威视 | 只 | 5 |  |  | 500万像素 |  |  |  |  |
| 3 | 球型摄像机支架 | 定制 | 定制 | 定制 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 摄像机电源 | DC12V/2A | DC12V/2A | 国产 | 只 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 千兆光纤收发器 | DS-3D201R-A/DS-3D201T-A | 1口千兆光纤收发器工业导轨式发送机 光口：1个千兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式； | 海康威视 | 对 | 5 |  |  | 单模单芯、千兆 |  |  |  |  |
| 6 | 8口千兆交换机 | S1208 | 端口数量 8 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 16Gbps 包转发率 11.9Mpps MAC地址表 4k | H3C | 台 | 5 |  |  | 8口、千兆 |  |  |  |  |
| 7 | 24口千兆交换机 | LS-E528C | H3C E528C L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC | H3C | 台 | 1 |  |  | 24口、千兆 |  |  |  |  |
| 8 | 网络硬盘录像机(含8×8T AI盘） | iDS-8632NX-I8/S-V2(标配)(8×8T AI盘) | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，已搭载8块8T AI硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持12×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 海康威视 | 台 | 1 |  |  | 存储三个月 |  |  |  |  |
| 9 | 光纤跳线 | 机场监控系统预算_9560_image002   |  | | --- | | 3米 | | 机场监控系统预算_9560_image003   |  | | --- | | 3米 | | 按实另计 | 条 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 六类非屏蔽网线 | Cat6-4PrUTP | Cat6-4PrUTP | 按实另计 | 箱 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电源线 | RVVP2\*1.0 | RVVP2\*1.0 | 按实另计 | 卷 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PVC管 | Φ25 | Φ25 | 按实另计 | 件 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 器材费 |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| B | 工程安装费 |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| C | 税金 |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| \*产品性能技术指标依据国标GB15308-2006标准 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计金额（大写） | |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |

注：

**1.以上报价包含产品价格、售后服务、税费、运费等所有费用。**

2.发票：税率为13%的增值税专用发票。

3.支付方式：供货方须提供13%的增值税发票，待通过验收合格后，付至合同总价95%，剩余5%作为质保金，三年质保期满后无息退还。

4.交货地点：浙江省温州市龙湾区机场大道1号（温州机场集团内）。

5.\*交货时间：**订货后 天内交货，**交货地点为温州机场集团内指定地点。

6.\*货物包装：原厂原包装，未开封，新品，投标人拥有视频监控设备的所有权。

7.报价产品原厂名称  ， 品牌型号  ，质保期  ，其他说明  。

8.报价有效期：一年

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系方式：

日 期： 年 月 日